DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

PER DISPOSITIVO CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO

**APCLS- APCLS\_333 - APCLS\_500**  tipo A di produzione SIAL SAFETY ®

Fornitura e posa in opera di dispositivi contro le cadute dall’alto conforme alla norma tecnica EN 795 / UNI 11578:2015 tipo A che consentano di eseguire l'accesso e/o il transito e/o lo stazionamento in quota in condizioni di sicurezza.

La conformità alle sopra citate norme tecniche dovrà essere attestata da Organismo Terzo notificato all'Unione Europea ed accreditato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Su richiesta della committenza dovranno essere messe a disposizione relative relazioni di calcolo e rapporti di prova.

Dovranno essere preferibilmente del tipo **APCLS** della ditta SIAL SAFETY ®, con base applicativa in acciaio INOX e punto di ancoraggio dotato di **testimone di caduta** .

Da rivettare sopra falda di copertura metallica senza comprometterne l'impermeabilizzazione.

La copertura non perforata preserva l'**impermeabilità** nel tempo e mantiene inalterate le **garanzie.**

I dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall’alto dovranno essere corredati di nota informativa riportante:

- schede tecniche dei prodotti;

- indicazioni per uso e manutenzione.

- istruzioni per esecuzione corretta posa;

- dichiarazioni di conformità EN 795:2012 / UNI 11578:2015 rilasciata

 da ENTE TERZO certificato e notificato al MINISTERO;

- scheda per la dichiarazione di corretta installazione;

- istruzioni per identificazione dei riferimenti dei sistemi;

- scheda registro utilizzi;

- scheda registro ispezioni periodiche programmate.

I dispositivi di ancoraggio forniti dovranno essere garantiti dal fabbricante, per mezzo di adeguata polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia, per eventuali danni cagionati a terzi in conseguenza di difetto del prodotto (R.C.P.) :

- per una durata temporale di **10 anni** dalla messa in circolazione, come previsto dal codice del consumo, d.lgs 206/2005;

- per un **massimale complessivo di € 10.000.000,00 (dieci milioni di euro).**



art. *APCLS* passo greche 200-225-250 mm

 

art. *APCLS\_333* passo greche 333 mm art. *APCLS\_500* passo greche 500 mm