DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

SCALA A PONTE con PARAPETTO per superamento ostacoli

**SICURGUARD®WALK** di produzione SIAL SAFETY®

Fornitura e posa in opera di SCALA A PONTE in alluminio dotata di PARAPETTO conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14122-2 e 3 denominata *SICURGUARD®WALK*  della ditta SIAL SAFETY®, per la creazione di  **percorsi in sicurezza** per **superamento ostacoli**.

La conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14122-2 e 3 dovrà essere attestata da Organismo Terzo notificato all'Unione Europea ed accreditato.

La modularità dei componenti, la leggerezza dei materiali in alluminio e la semplicità di assemblaggio facilitano le operazioni di posa, consentendo di ottenere la PREVENZIONE COLLETTIVA e totale dal rischio di caduta a costi contenuti e con una resa estetica decisamente appagante.

La SCALA A PONTE con PARAPETTO dovrà essere garantita dal fabbricante per mezzo di adeguata polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia per eventuali danni cagionati a terzi in conseguenza di difetto del prodotto (R.C.P.):

- per una durata temporale di **10 anni** dalla messa in circolazione, come previsto dal codice del consumo, d.lgs 206/2005;

- per un massimale complessivo di € 10.000.000,00 (**dieci milioni** di euro).



**immagine esemplificative passerella**

****