DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

PASSERELLA per Riverclack® - Rivergrip®

**SICURGUARD®WALK\_EASY\_RK** di produzione SIAL SAFETY®

Fornitura e posa in opera di PASSARELLA in alluminio conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14122-2 denominata *SICURGUARD®WALK\_EASY\_RK*  della ditta SIAL SAFETY®, da applicare direttamente **su falda di copertura metallica Riverclack® / Rivergrip®**  per mezzo di particolari **morsetti in alluminio** **anodizzato** brevettati dalla ditta SIAL SAFETY® per la creazione di **percorsi obbligati in sicurezza**.

Il sistema dovrà essere TESTATO e CERTIFICATO su lastre metalliche Riverclack® / Rivergrip® in conformità con le condizioni di garanzia del fabbricante ISCOM® Spa.

La copertura non perforata preserva l'**impermeabilità** nel tempo e mantiene inalterate le **garanzie.**


La conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14122-2 dovrà essere attestata da Organismo Terzo notificato all'Unione Europea ed accreditato.

La modularità dei componenti, la leggerezza dei materiali in alluminio e la semplicità di assemblaggio facilitano le operazioni di posa, consentendo di ottenere la PERCORSI DI SICUREZZA a costi contenuti e con una resa estetica decisamente appagante.

La PASSERELLA dovrà essere garantita dal fabbricante per mezzo di adeguata polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia per eventuali danni cagionati a terzi in conseguenza di difetto del prodotto (R.C.P.):


- per una durata temporale di **10 anni** dalla messa in circolazione, come previsto dal codice del consumo, d.lgs 206/2005;

- per un massimale complessivo di € 10.000.000,00 (**dieci milioni** di euro).



**immagine esemplificative passerella**

****

****

**immagine esemplificative passerella**

****