DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

PER DISPOSITIVO DI ARRESTO CADUTA

**SICURSCALE®VERTICAL RAIL LINE** di produzione SIAL SAFETY®

Fornitura e posa in opera di dispositivo di arresto caduta VERTICAL RAIL LINE con dispositivo autobloccante scorrevole conforme EN 353 che collega il moschettone assicurato all’imbracatura dell’operatore alla **linea verticale rigida** per la messa in sicurezza di scale pre-esistenti.

Lungo la **rotaia rigida verticale** in alluminio estruso scorre il dispositivo scorrevole autobloccante che, assicurato all'imbracatura del lavoratore, arresta l'eventuale caduta dello stesso.

VERTICAL RAIL LINE è prodotta interamente in **ALLUMINIO** per assicurare leggerezza, resistenza e durabilità.

Lunghezza raggiungibile: illimitata.

Garanzia R.C.T. Prodotto: **10 ANNI**.

Copertura assicurativa:**10 MILIONI di euro**.