DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

PER DISPOSITIVO DI ARRESTO CADUTA

**SICURSCALE®VERTICAL ROPE LINE** di produzione SIAL SAFETY®

Fornitura e posa in opera di dispositivo di arresto caduta VERTICAL ROPE LINE con dispositivo autobloccante scorrevole conforme EN 353-2 che collega il moschettone assicurato all’imbracatura dell’operatore alla **fune tessile verticale** per la messa in sicurezza di scale pre-esistenti.

Lungo la **linea verticale in fune tessile** scorre il dispositivo scorrevole autobloccante che,

assicurato all'imbracatura del lavoratore, arresta l'eventuale caduta dello stesso.

Gli ancoraggi della VERTICAL ROPE LINE sono prodotti interamente in **acciaio inox** per assicurare resistenza e durabilità.

Lunghezza raggiungibile: illimitata.

Garanzia R.C.T. Prodotto: **10 ANNI**.

Copertura assicurativa:**10 MILIONI di euro**.