DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

PER DISPOSITIVO DI ARRESTO CADUTA

**SICURSCALE®VERTICAL WIRE LINE** di produzione SIAL SAFETY®

Fornitura e posa in opera di dispositivo di arresto caduta VERTICAL WIRE LINE con dispositivo autobloccante scorrevole conforme EN 353-2 che collega il moschettone assicurato all’imbracatura dell’operatore alla **linea verticale flessibile** per la messa in sicurezza di scale pre-esistenti.

Lungo la **linea verticale in acciaio INOX** scorre il dispositivo scorrevole autobloccante che,

assicurato all'imbracatura del lavoratore, arresta l'eventuale caduta dello stesso.

VERTICAL WIRE LINE è prodotta interamente in **acciaio inox** per assicurare resistenza e durabilità.



Lunghezza raggiungibile: illimitata.

Garanzia R.C.T. Prodotto: **10 ANNI**.

Copertura assicurativa:**10 MILIONI di euro**.