DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

PARAPETTO in ALLUMINIO da rivettare su lamiera metallica

**SICURGUARD®SGSH** di produzione SIAL SAFETY®

Fornitura e posa in opera di PARAPETTO in alluminio con interasse massimo tra montanti di **1.60 m** conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14122-3 denominato **SICURGUARD®SGSH** della ditta SIAL SAFETY®, da applicare direttamente **su falda di copertura metallica,** con passo greca da **200 mm** fino a un massimo di **500 mm,** mediante particolari **rivetti** che garantiscono impermeabilità nel tempo.

La conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14122-3 dovrà essere attestata da Organismo Terzo notificato all'Unione Europea ed accreditato.

La modularità dei componenti, la leggerezza dei materiali in alluminio e la semplicità di assemblaggio facilitano le operazioni di posa, consentendo di ottenere la PREVENZIONE COLLETTIVA e totale dal rischio di caduta a costi contenuti e con una resa estetica decisamente appagante.

Il PARAPETTO dovrà essere garantito dal fabbricante per mezzo di adeguata polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia per eventuali danni cagionati a terzi in conseguenza di difetto del prodotto (R.C.P.):

- per una durata temporale di **10 anni** dalla messa in circolazione, come previsto dal codice del consumo, d.lgs 206/2005;

- per un massimale complessivo di € 10.000.000,00 (**dieci milioni di euro**).

****

**immagini esemplificative**

****