DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

DISPOSITIVO per PROTEZIONE LUCERNARI

**SAFELUX®GUARD** di produzione SIAL SAFETY®

Fornitura e posa in opera di DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PER LUCERNARI di larghezza fino a 2400 mm composto da **elementi in alluminio ad interasse massimo di 2.50 m** conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14122-3 denominato **SAFELUX®GUARD**della ditta SIAL SAFETY® , equipaggiato di zavorre che lavorano in appoggio garantendo l'impermeabilità del manto di copertura.

La copertura non perforata preserva l'**impermeabilità** nel tempo e mantiene inalterate le **garanzie.**

La modularità dei componenti, la leggerezza dei materiali in alluminio e la semplicità di assemblaggio facilitano le operazioni di posa, consentendo di ottenere la PREVENZIONE COLLETTIVA e totale dal rischio di caduta a costi contenuti e con una resa estetica decisamente appagante.

Il DISPOSITIVO dovrà essere garantito dal fabbricante per mezzo di adeguata polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia per eventuali danni cagionati a terzi in conseguenza di difetto del prodotto (R.C.P.):

- per una durata temporale di **10 anni** dalla messa in circolazione, come previsto dal codice del consumo, d.lgs 206/2005;

- per un massimale complessivo di € 10.000.000,00 (**dieci milioni di euro**).

**immagini esemplificative**

